# 附件：

# 工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **工艺及材料说明** |
| **（一）** | **墙面隔墙项目** |  |  |  |
| 1-1 | 轻质石膏板隔墙 | 188 | ㎡ | ①人工费；②轻钢龙骨石膏板隔墙，工程量按实际平方数计算。 |
| 1-2 | 外墙玻璃隔墙基槽上方假梁 | 84 | ㎡ | ①人工费；②木板基础，石膏板饰面。 |
| 1-3 | 讲台 | 20 | ㎡ | ①人工费；②木板基础，木地板饰面。 |
| 1-4 | LED屏幕加固 | 19 | ㎡ | ①人工费；②木板基础，石膏板饰面。 |
| 1-5 | 墙面拆除 | 20 | ㎡ | ①人工费；垃圾销毁费；②工程量按实际平方数计算。 |
| 1-6 | 拆除修复补烂 | 1 | 项 | ①人工费；及辅料费；②工程量按实际平方数计算。 |
| 1-7 | 轻质外墙拆除 | 80 | ㎡ | ①人工费；垃圾销毁费；②工程量按实际平方数计算。 |
| （二） | **顶面乳胶漆喷黑** |  |  |  |
| 2-1 | 顶面乳胶漆喷黑 | 300 | ㎡ | 乳胶漆喷黑 |
| 2-2 | 墙面专用外墙腻子粉 | 420 | ㎡ | 1、人工费，墙面批2遍腻子（立邦环保专用腻子）。2、验收要求大面平整，阴阳角方正，3、按实际 施工面积计算,此项不得与石膏板批灰项目重复计算。如原墙面有少量空鼓建议铲除后水泥沙浆找平  ，以防掉落伤人，如墙面大面积开裂建议满帖布料防裂 。 (按实际面积计算) |
| 2-3 | 专用腻子墙人工 | 420 | ㎡ | 1、人工费，墙面批2遍腻子（立邦环保专用腻子）。2、验收要求大面平整，阴阳角方正，3、按实际 施工面积计算,此项不得与石膏板批灰项目重复计算。如原墙面有少量空鼓建议铲除后水泥沙浆找平  ，以防掉落伤人，如墙面大面积开裂建议满帖布料防裂。 (按实际面积计算) |
| 2-4 | 墙面打磨人工（全部） | 420 | ㎡ | 1、打磨人工费 。2、验收要求大面平 整，阴阳角方正，3、按实际施工面积计算,此项不得与石膏板批灰项目重复计算。如原墙面有少量空 鼓建议铲除后水泥沙浆找平 ，以防掉落伤人，如墙面大面积开裂建议满帖布料防裂 。 (按实际面积计算) |
| 2-5 | 室内乳胶漆 | 420 | ㎡ | 基面处理→外墙腻子两道→外墙打磨→外墙封闭底漆两道→外墙漆两道 |
| （三） | **卫生间** |  |  |  |
| 3-1 | 卫生间地面起台 | 11 | ㎡ | 免烧砖砌筑围边24墙高24cm，石粉回填 |
| 3-2 | 卫生间地面防水 | 11 | ㎡ | 丙纶防水 |
| 3-3 | 卫生间墙面防水 | 25 | ㎡ | 丙纶防水 |
| 3-4 | 卫生间瓷砖铺贴 | 71 | ㎡ | ①人工费；②、工程量按实际平方数计算。 |
| 3-5 | 卫生间瓷砖 | 71 | ㎡ | ①材料费；地面300\*300，墙面300\*600 |
| 3-6 | 卫生间贴砖辅料 | 71 | ㎡ | 砂石水泥 |
| 3-7 | 集成吊顶 | 11 | ㎡ | ①人工费；②材料费； |
| （四） | **水电改造** |  |  |  |
| 4-1 | 电改造 | 200 | ㎡ | 电线昆明电缆总厂：（1）照明线2.5平方、（2）插座4平方、（3）大功率电器部分6平方，含紫外线 灯 |
| 4-2 | 给排水 | 1 | 项 | 给排水水管 |
| **（五）** | **办公区** |  |  |  |
| 5-1 | 地面找平人工费 | 192 | m | 人工费 |
| 5-2 | 地面找平辅料费 | 192 | m | 1、用1：3水泥砂浆铺设，强度325国标硅酸盐水泥、中砂；2、水泥沙浆在厚度50mm以内。 |
| 5-3 | 木地板 | 190 | ㎡ | 强化木地板 |
| **（六）** | **主材** |  |  |  |
| 6-1 | 入户地弹门 | 7.68 | ㎡ | 含运费安装 |
| 6-1 | 办公室地弹门 | 2 | 樘 | 含运费安装 |
| 6-1 | 仓库门 | 1 | 樘 | 含运费安装 |
| 6-2 | 窗户 | 60 | ㎡ | 2.0铝合金10mm钢化玻璃 |
| 6-3 | 蹲坑 | 2 | 套 | 材料及安装 |
| 6-4 | 脸盆 | 1 | 套 | 含镜子 |
| 6-5 | 卫生间PVC隔断及门 | 18 | ㎡ | 含运费安装 |