# 附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰工程预算书 | | | | | | |
| 客户名称 : 工程地点 : 设计师： | | | | | | |
| 联系电话： 开工日期： 竣工日期： | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 工艺及材料说明 |
| **（一）** | **墙面隔墙项目** |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 轻质石膏板隔墙 | 52 | ㎡ | 138 | 7176 | ①人工费；②、轻钢龙骨石膏板隔墙，工程量按实际平方数计算。 |
| 1-2 | 玻璃隔墙基槽 | 40 | m | 168 | 6720 | ①人工费；②、木板基础。 |
| 1-3 | 玻璃隔墙不锈钢饰面 | 40 | m | 65 | 2600 | ①人工费；②、不锈钢包边饰面。 |
| 1-4 | 玻璃材料费 | 34 | ㎡ | 150 | 5100 | 1.0钢化单玻璃,高度2.6米 |
| 1-5 | 玻璃安装费 | 34 | ㎡ | 71 | 2429 | 玻璃安装人工费 |
| 1-6 | 玻璃隔墙基槽上方假梁 | 35 | ㎡ | 165 | 5775 | ①人工费；②、木板基础，石膏板饰面。 |
| 1-7 | 外隔墙拆除 | 32 | ㎡ | 45 | 1440 | 人工费及垃圾销毁费 |
| （二） | **吊顶及美工** |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 地面找人工费 | 104 | m | 25 | 2600 | 人工费 |
| 2-2 | 地面找平辅料费 | 104 | m | 30 | 3120 | 1、用1：3水泥砂浆铺设，强度325国标硅酸盐水泥、中砂；2、水泥沙浆在厚度50mm以内，超过规定厚度，按照4元/10mm计算。 |
| 2-3 | 木地板 | 104 | ㎡ | 65 | 6760 | 强化木地板 |
| 2-4 | 顶面乳胶漆 | 130 | ㎡ | 10 | 1300 | 基面处理→外墙腻子两道→外墙打磨→外墙封闭底漆两道→外墙漆两道 |
| 2-5 | 墙面专用外墙腻子粉 | 320 | ㎡ | 2 | 640 | 1、人工费，墙面批2遍腻子（立邦环保专用腻子）。2、验收要求大面平整，阴阳角方正，3、按实际 施工面积计算,此项不得与石膏板批灰项目重复计算。如原墙面有少量空鼓建议铲除后水泥沙浆找平 （15元/㎡） ，以防掉落伤人，如墙面大面积开裂建议满帖布料防裂（11元/㎡） 。 (按实际面积计算) |
| 2-6 | 专用腻子墙人工 | 320 | ㎡ | 12.00 | 3840 | 1、人工费，墙面批2遍腻子（立邦环保专用腻子）。2、验收要求大面平整，阴阳角方正，3、按实际 施工面积计算,此项不得与石膏板批灰项目重复计算。如原墙面有少量空鼓建议铲除后水泥沙浆找平 （15元/㎡） ，以防掉落伤人，如墙面大面积开裂建议满帖布料防裂（11元/㎡） 。 (按实际面积计算) |
| 2-7 | 墙面打磨人工（全部） | 320 | ㎡ | 5 | 1600 | 1、打磨人工费（此项指对贴墙纸面积，如客户自购乳胶漆每㎡加收10元/㎡） 。2、验收要求大面平 整，阴阳角方正，3、按实际施工面积计算,此项不得与石膏板批灰项目重复计算。如原墙面有少量空 鼓建议铲除后水泥沙浆找平（15元/㎡） ，以防掉落伤人，如墙面大面积开裂建议满帖布料防裂（11 元/㎡） 。 (按实际面积计算) |
| 2-8 | 室内乳胶漆 | 320 | ㎡ | 8 | 2560 | 基面处理→外墙腻子两道→外墙打磨→外墙封闭底漆两道→外墙漆两道 |
| 2-9 | 电改造 | 104 | ㎡ | 50 | 5200 | 电线昆明电缆总厂：（1）照明线2.5平方、（2）插座4平方、（3）大功率电器部分6平方，含紫外线 灯 |
| **（三）** | **主材** |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 办公室地弹门 | 1 | 樘 | 1200 | 1200 | 含运费安装 |
| 3-2 | 仓库门 | 1 | 樘 | 1200 | 1200 | 含运费安装 |
| 3-3 | 入户地弹双开门 | 3.84 | ㎡ | 580 | 2227.2 | 含运费安装 |
| 3-4 | 窗户 | 35.4 | ㎡ | 420 | 14868 | 2.0铝合金10mm钢化玻璃 |
| 3-5 | 展柜 | 25.5 | ㎡ | 260 | 6630 | 含运费安装 |
|  | 基础装修费汇总 | | 元 |  | **84,984.8** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |